ACQUE SOTTERRANEE	Livello falda
Conducibilità
Ph
Potenziale Redox
Temperatura
Ossigeno disciolto
Metalli pesanti
Metalli e metalloidi
Cianuri liberi
Fluoruri
Nitriti
Solfati
Composti organici aromatici
Policicli aromatici
Alifatici clorurati cancerogeni
Alifatici clorurati non cancerogeni
Alifattici alogenati cancerogeni
Clorobenzeni
Fenoli e clorofenoli
Ammine aromatiche
Fitofarmaci
PCB
Diossine
Furani
Idrocarburi
Acido paraftalico
Acrilammide
Amianto
ACQUE METEORICHE	Ph
Solidi sospesi
Richiesta biochimica di ossigeno BOD5
Richiesta chimica di ossigeno COD
Solfuri
Fosforo
Azoto ammoniacale
Anioni
Metalli
Cromo esavalente
Idrocarburi
Fenoli
Tensioattivi
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Tenore di O2
Pressione
Velocità
Temperatura
Umidità
Portata
Polveri totali
CER 19 07 03 PERCOLATO DI DISCARICA	Natura
Stato fisico
Ph
Punto di infiammabilità
Densità a 20°C
Residuo fisso a 550°C
Sostanza secca
Richiesta chimica di ossigeno COD
Azoto ammoniacale
Fosforo totale
Metalli pesanti
Cromo esavalente
Metalli e metalloidi
Solventi organici
Solventi alogenati
Idrocarburi
Marker di pericolosità
Marker di mutagenesi
IPA
CER 19 08 05 FANGHI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE	Natura
Stato fisico
Colore
Odore
Ph
Punto di infiammabilità
Peso specifico a 20°C
Sostanza secca
Residuo fisso a 550°C
Metalli pesanti
Cromo esavalente
Metalli e metalloidi
SOVVALLO CER 19 12 12	Natura
Stato fisico
Colore
Odore
Ph
Punto di infiammabilità
Densità
Sostanza secca
Umidità
Residuo fisso a 550°C
Potere calorifico
Metalli pesanti
Cromo esavalente
Metalli e metalloidi
Solventi organici aromati
Solventi alogenati
HCFC
Idrocarburi
Marker di pericolosità
Marker di mutagenesi
IPA
PCT
PCB
Diossine
Furani
Fitofarmaci
Metalli
Anioni
DOC
Indice fenolo
Inquinanti organici persistenti (Reg.1342/2014/UE e 2016/293/UE)
Prova di eluizione (D.M.Ambiente 27.09.14 e s.m.i.)
Parametri come da Regolamento 2019/1021 e Regolamento 2019/636
CER 20 01 08 RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE	Natura
Stato fisico
Colore
Odore
Ph
Punto di infiammabilità
Umidità
Residuo fisso a 550°C
Sostanza secca
Densità
Metalli pesanti
Metalli e metalloidi
Idrocarburi
Solventi organici
Solventi alogenatti
CER 08 03 18 TONER PER STAMPA ESAURITI	Natura
Stato fisico
Colore
Odore
Ph
Punto di infiammabilità
Peso specifico a 20°C
Sostanza secca
Umidità
Residuo fisso a 550°C
Metalli pesanti
Cromo esavalente
Metalli e metalloidi
Solventi organici
Solventi alogenati
CER 13 02 05* SCARTI DI OLIO MINERALE PER MOTORI	Idrocarburi
Natura
Stato fisico
Colore
Odore
Ph
Punto di infiammabilità
Densità a 20°C
Residuo fisso a 550°C
Sostanza secca
Fosforo totale
Metalli pesanti
Cromo esavalente
Metalli e metalloidi
Idrocarburi
Marker di pericolosità
Marker di mutagenesi
IPA
CER 16 01 07- CER 15 02 03 - CER 15 02 02*- CER 20 01 38	Natura
Stato fisico
Colore
Odore
Ph
Punto di infiammabilità
Peso specifico a 20°C
Sostanza secca
Umidità
Residuo fisso a 550°C
Metalli pesanti
Cromo esavalente
Metalli e metalloidi
Solventi organici
Solventi alogenati
Idrocarburi
Marker di pericolosità
Marker di mutagenesi
IPA
CER 20 01 27*/ 20 01 28 VERNICI, INCHIOSTRI ADESIVI E RESINE	Natura
Stato fisico
Colore
Odore
Ph
Punto di infiammabilità
Peso specifico a 20°C
Sostanza secca
Umidità
Residuo fisso a 550°C
Metalli pesanti
Cromo esavalente
Metalli e metalloidi
Solventi organici
Idrocarburi
Marker di pericolosità
Marker di mutagenesi
IPA
Fenoli